**Бытовой**

**Пожарная газ**

**безопасность**

**Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он используется**

**в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке?**


# Как действовать при утечке газа

**немедленно перекройте подачу газа** к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв; **проветрите** **всю квартиру**, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа; **вынесите окружающих на свежий воздух,** при появлении у них признаков отравления газом, и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь;

**срочно вызовите** работающую круглосуточно аварийную газовую службу (телефон **04**), если запах газа не исчезает.

## Правила обращения с газовыми баллонами

**храните газовый баллон вне дома,** в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей; **воздержитесь от замены газового баллона** при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;

**используйте специальный гибкий резиновый шланг** с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности, для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжения или пережатия шланга; **доверяйте проверку и ремонт** газового оборудования только квалифицированному специалисту; **храните вне помещения,** как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны; **следите за тем,** чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончании работ; **регулярно чистите горелки,** так как их засоренность может стать причиной беды.

### Факты

*в начале* ***XX*** *века были модели холодильников, в которых холод создавался за счет энергии горящей горелки.*

*освещение улиц приобрело почти современный по яркости вид с появлением «газовых рожков», заменивших тусклые масляные и керосиновые фонари.*

#### Действия при утечке газа

**!**

* *перекройте подачу газа;*
* *откройте окно;- не пользуйтесь зажигалками и электричеством;*
* *покиньте квартиру;- вызовите службу газа.*

МЧС России предупреждает

Соблюдайте правила пожарной безопасности

При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).